**Full HD, dubbla satellit tuners (utbytbara), två kortläsare och 24 månaders garanti!**  
  
Kompatibel med Dreambox! Se [miracleforum.net](http://www.miracleforum.net) för mjukvaror, filer och dokument.  
  
Miraclebox 9 Twin HD PVR är en HD-mottagare med flera unika funktioner som den till en av mest attraktiva på marknaden. Operativsystemet är liksom tidigare byggt på linux för att garantera ett kraftfullt operativsystem med ständigt utvecklade funktioner. Då den är byggd på Linux är den även kompatibel med Dreambox.  
  
En av de bästa egenskaperna med M9 är att du har dubbla utbytbara tuners. I denna kombination ingår dubbla DVB-S2 tuners som gör det möjligt att emot alla HD- och SD-kanaler från valfri satellit. Du kan då spela in ett program medan du tittar på ett annat. Vill du i framtiden byta ut en tuner mot en annan (exempelvis DVB-C eller DVB-T2) så kan du enkelt göra det via Plug & Play. Tillsammans med den kraftfulla bildprocessorn som ger Full HD-stöd (1080p) är detta utan tvekan en mottagare för dig som vill ha det bästa.   
  
  
*\* Ovanstående logotyper tillhör respektive företag. Miraclebox är inte officiellt godkänd av någon av ovanstående operatörer.*   
  
Det finns två inbyggda kortläsare i M9 som är kompatibla med både Viasat och Canal Digital (dock ej officiellt godkänd). Likaså har du CA-modulplatser med CI+ stöd. Mottagaren har utrustats med tre USB2.0-anslutningar och plats för intern eller extern SATA-hårddisk. Med en ansluten hårddisk kan du spela in, pausa och även använda timeshift.   
  
Den högupplösta webbläsaren och Free TV+ (bl.a. Youtube, Earth-Touch HD etc) är bara några av de nya funktionerna du får i denna mottagare. Ännu en unik funktion med de senaste Miraclebox-modellerna är DLNA-stödet som gör det möjligt att streama material direkt till/från din iPhone, Android-enhet eller dator.   
  
Med Miraclebox 9 Twin HD PVR får du en digitalmottagare fullmatad med funktioner och möjligheter med fantastisk bildkvalitet till ett slagkraftigt pris!

**Innehåll:**

- Miraclebox 9 S Twin HD PVR (Satellit)  
- Fjärrkontroll   
- Kablage till hårddisk och ström  
**- Gulpläterad HDMI-kabel på köpet!**  
  
\*Se [miracleforum.net](http://www.miracleforum.net/) för de senaste mjukvarorna, filerna, dokumenten och guiderna!

**SPECIFIKATIONER / EGENSKAPER**   
  
- HD-mottagare med dubbla utbytbara tuner (DVB-S2/C/T2)  
- Fullt HD-stöd (1080p)  
- Webbläsare i Full HD och Youtube-funktion  
- Kraftfullare processor än tidigare STi7105 (450 MHz)  
- Hårddiskförberedd - Intern (2.5" SATA) eller extern (e-SATA/USB2.0)  
- Två kortläsare och två CA-modulplatser   
- Stöd för MPEG4 /MPEG2 - HD/SD, DVB-S/S2 /DVB-T2 / DVB-C  
- Trådlöst nätverk via USB-dongle  
- Kraftfullt operativsystem Linux OS   
- Time Shifting, Inspelning & Uppspelning vid anslutning av hårddisk  
- Utökat EPG stöd och Timerinspelning   
- 3 st USB2.0-anslutningar (2 st bak, 1 st front)  
- Inbyggd mediaspelarfunktion - mp3, video och foto   
- Stöd för uppspelning av högupplösta mkv och divx-filer   
- Nätverksanslutning   
- Tydlig VFD Display (12 tecken)   
- Blind Scan för både SD- och HD-kanaler   
- OSD menysystem med full upplösning   
- Stöd för DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 och USALS   
- Favoritlistor   
- Kanalorganisering med Favoritkanaler, Lås, Flytta och Radering   
- Kanalsortering efter alfabet, transponder eller krypteringssystem   
- Användarvänliga & flerspråkiga menyer och hantering   
- Text-TV / Undertexter   
- Max 10,000 Radio- och TV-kanaler   
- PIP (Bild-i-Bild)   
- Föräladralås / Systemlås / Installationslås   
- HDMI-utgång (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)   
- Y/Pb/Pr (komponent) utgång   
- CVBS (komposite) Video & Ljud-utgång via RCA   
- Optisk utgång för digitalt ljud (SPDIF)   
- Uppgradera mjukvara och kanaldatabas via USB, Internet eller RS-232C port   
- Högkvalitativ ergonomisk fjärrkontroll  
- 1W i strömförbrukning i Standby-läge